별첨2-1		수요기업 과제소개서	GS건설

□ 출제과제명 : 터널 안전시공 관리를 위한 AI기반 터널 굴착면 3차원 모델링 및 암반평가 자동화 시스템 구축

◦ (현황) GS건설은 터널의 안전시공을 위한 굴착면 평가(face mapping)를 위해 매 굴진 막장에 대해 터널 굴착면의 사진촬영 자료를 이용해 3차원 굴착면 모델을 구축하고 활용하고 있음.

◦ (문제점) 다수의 터널현장에서 생산되는 막장면 사진자료들을 취합하고, 3차원 굴착면 모델 구축 및 평가하는 작업에 인력이 많이 투입되고 있으며, 정보 누락 또는 지연 그리고 평가전문가에 따른 평가의 일관성이 문제가 되고 있음. 따라서 3차원 굴착면 모델의 구축 및 평가에 신속성, 정확성, 일관성이 요구됨.

◦ (요구사항) 자동화 굴착면 3차원 모델링 및 당사가 보유한 터널 막장면 사진 자료를 활용한 AI 기반 막장 암반 평가 자동화 시스템 개발

- 굴착면 사진 자료들의 무선 전송 S/W 개발(모바일 앱 및 현장 PC용 S/W)

- 자료 저장/관리 및 공유 웹서버 구축(자료 보안관리 기능 포함)

- 굴착면 사진정합 및 3차원 굴착면 수치모델 자동 생성 프로세스 제공

- AI 굴착 암반 학습모델 및 AI 기반 굴착 암반면 자동 평가 시스템 개발

- 3차원 굴착암반면 자동 생성 모델 및 평가 결과 가시화 모듈 개발

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 당사 운영 터널 시공 현장들과 온라인 데이터 소통 및 공유 체계 제시

◇ 현장기술자 제공 막장 사진들에 대한 굴착암반면 3차원 모델 자동 생성 및 실시간 피드백 시스템 체계 제시 필요

◇ 굴착 암반 불연속면 특성* 자동 판정 및 가시화/정량화 결과** 실시간 현장 제공

* 불연속면 군 수, 방향성, 길이, 간격 등

** 불연속면이 표시된 3차원 모델, 불연속면 스테레오넷 등

◇ 당사 운영 터널현장과 연계된 현장 시험적용 및 실효성 검토 공동 수행

◦ (활용계획) 당사가 수집/보유한 막장면 사진자료(빅데이터)를 AI 기술과 접목시켜 터널 굴착면 평가의 신속성, 정확성, 일관성을 제고하고자 함

- [수요기업] ① 터널 현장 접근 권한 및 현장 자료 제공, ② 공급된 웹기반 시스템 운영 및 성능 검증 피드백, ③ 향후 구매 계획 및 상시 운영 방안 협의(with 스타트업)

- [스타트업] ① 웹기반 자료 송수신 소프트웨어 개발, ② 3차원 굴착 암반 3차원 모델 자동 생성 소프트웨어 개발, ③ AI 굴착 암반 평가 학습모델 구축, ④ AI 기반 굴착 암반 자동 평가 및 가시화 시스템 개발

◦ (제공 데이터) ① 수요기업 보유 터널 현장으로부터 생산되는 모든 굴착암반면 사진(복수), ② 학습용 막장 매핑 자료, ③ 기존 현장 지반조사 자료

별첨2-2		수요기업 과제소개서	K-water

□ 출제과제명 : AI기반 자율주행드론 댐 주변 안전 및 오염원 감시시스템 개발

◦ (현황) 댐 주변 공공안전 및 수질 환경 개선을 위한 해결책 필요

- (무단진입) 댐 주변 위험구역에 무단으로 접근하여 인명피해 발생

- (수질오염) 댐 상류의 점‧비점오염원*으로 인해 상수원 수질 저하 발생

* 점오염원(공장, 가정하수, 축사농가 등), 비점오염원(도로, 논, 밭, 임야, 대기 등)

◦ (문제점) 제한된 인력으로 인해 전반적인 모니터링 부재 발생, 효과적인 감시를 위해 자율주행 드론 감시시스템 도입 필요

◦ (요구사항) 드론 자율주행 및 영상인식을 통한 사람 및 오염원 감지

- GPS 기반 특정 위치 경로 설정 및 드론 자율주행 수행

- 실시간 드론 영상인식을 통한 객체(사람, 쓰레기, 기름 등) 감지

- 드론 자율주행 중 위험지역 내 사람 발견 시 근접 경고 및 관리자 알림

- 드론 자율주행 중 오염원 발견 시 근접촬영 및 관리자 알림

- 드론 비행 기록 및 감지 이력 관리화면 제공

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 다양한 드론 사양(자율주행, 카메라 화질 등)을 검토하여 적합한 드론 활용(수요기업 직접구매)

◇ 드론 영상분석 결과에 대한 달성 가능한 정확도 목표 제시

◇ 협의에 따라 시스템 기술개발 범위 조정 가능

◦ (활용계획) K-water 댐 주변 공공안전 및 수질 개선 업무에 해당 솔루션을 적용하여 스타트업의 선도적인 IT 기술과 융합된 새로운 가치를 창출

- 국민의 안정성 확보를 위해 댐 주변 위험지역 내 주기적 감시 및 신속 대응

- 향후 전체 37개 댐에 기술 도입을 확대하여 상수원의 수질 개선을 위해 다양한 오염원으로부터 선제적으로 대응

- 스타트업 투자 확대, 글로벌시장 진출 기여 및 특허 공동 출원 추진

◦ (제공데이터) K-water 댐 수문자료(저수위, 저수량, 총방류량 등) 및 댐 주변 정보(댐 시설 GIS, 댐 주변 제약사항 영상 등) 및 CCTV 영상

별첨2-3		수요기업 과제소개서	SKenergy

□ 출제과제명 : 위치정보와 이동식 가스 감지기를 활용한 GIS 기반 솔루션 개발

◦ (현황) 대내외적으로 법령 강화 (예: 중대재해처벌법)로 인하여 안전에 대한 인식이 변화하고 있음

- 법계정으로 인하여 이동식 가스 감지기가 활용

- 가능가스 관련 사고는 폭발성으로 인하여 설치물의 파손뿐 아니라 사상 사고에 있어 사망률이 높음.

◦ (문제점) 가스 감지기와 위치정보의 조합된 솔루션들이 있으나, 현행 GPS의 위치 정보의 부정확도가 높음 (최대 30m) 특히 철재 구조물의 산업 현장에서는 정확도가 저하가 많음

- 가스감지기를 통한 농도 분포는 확인이 가능하나, 날씨 정보와의 연계 된 시스템 부재로 인하여, 누출 시 확산 정도 및 대피 장소 안내 등에 대한 내용이 부재함

- 가스 감지기 영구 설치에 따른 비용 높음

◦ (요구사항) 정확도가 높다고 이야기되는 위치정보 시스템(예: GNSS-RTK)과 가스 감지기의 측정값을 연동하여 이를 시각화 및 분석 가능한 플랫폼/솔루션 개발 및 GIS 시스템과 연동

- 시각화: Grid 형태로 각 Point 內 가스감지기를 통한 농도 및 위치 정보 및 날씨 정보가 인공위성 Map 및 Floor Plan에 연동하여 보여 줄 것 (바람 방향 및 바람 세기 등)

- 농도 및 각종 날씨 정보 등을 통해 농도 증가 시 예상 누출 지역 타겟팅

- 솔루션 내 알람 시스템 (이메일/문자/자체 팝업) 구현 (상황 안내, 대비 장소 등 안내: 거리 기반으로 안전 장소 안내)

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 이동식 가스감지기 적용 (사람/로봇/드론 등) 이해도 및 경험

◇ 무선 통신 시스템에 대한 이해도

◇ RTK, GPS, GNSS와 같은 위치정보 시스템관련 이해도

◇ API등을 활용한 시스템 (기상청 및 특정 솔루션 등) 연동 경험

◇ 모니터링 플랫폼 구축 경험

◇ 데이터 시각화 및 Report 가능한 형태의 UI 제공

◇ 협의에 따른 시스템 기술개발 범위 조정 가능 사항
- AI Model을 통한 예상 노출 Point 탐지

◦ (활용계획)

- 공동개발 및 특허출원 지원

- 현장 성능검증 지원

- 당사 현장 적용 검토

- 플랫폼/솔루션에 있어 당사의 시스템과 연계한 홍보 지원

◦ (제공 데이터)

- 현장(울산 CLX) GIS 정보

- 이동식 가스감지기 데이터

- 알람 기준치 정보

* 데이터 제공에 있어서는 별도 보안 계약 진행 必

별첨2-4		수요기업 과제소개서	롯데중앙연구소

□ 출제과제명 : AI 기반 고객 행동 분석을 통한 맞춤형 솔루션 제공

◦ (현황) AI 영상분석 시장이 확대되고 있으며, 자사의 체험관 및 스토어에 영상분석 기술을 도입하여 월평균 1,000명대 이상(예상치)의 소비자들의 체험 요소별 선호도, 행동 패턴 분석을 통해 더 나은 서비스를 제공하고자 함

◦ (문제점) 체험 요소별 선호도 파악 및 행동 패턴 분석이 주관적이고 객관화의 한계가 있음. 정량적인 데이터수집 및 분석을 통한 고객 경험 개선, 부가가치 창출 필요

◦ (요구사항) 영상 분석 기술 도입 (CCTV 등을 활용한)

- 실시간 방문자 행동 및 반응과 표정 분석

- 체험 요소별 밀집 구간 및 동선 파악 기술

- 데이터에 기반하여 공간 가치를 분석하여 개선 및 확장 방안 제시

- (기타) 고객 경험 개선을 위한 자유 주제

* (예시)

1) 롯데월드 - 실시간 방문객 분석, 고객별 방문 패턴 분석, 유동인구와 공간 유입율 분석

2) 벤츠 전시장 - 방문객 실시간 모니터링으로 선호 연령 및 성별 분석, 방문밀집도 및 선호 차량 분석

3) 유치원/어린이집 - 행동분석 통한 AI 알림장 서비스 제공

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 맞춤형 솔루션 개발 경험이 있거나, 유사한 프로젝트의 성과를 가진 기업

◇ 수집되는 고객 데이터의 개인정보 보호에 대한 시스템과 정책을 갖춘 기업

◇ 고객 경험 개선 및 창의적인 솔루션 제시

◦ (활용계획)

- AI 기반 맞춤형 솔루션(데이터 분석 툴)을 개발 및 도입하여 오프라인 체험 공간에서 새로운 가치 창출

- 디지털 데이터 분석 서비스 기반으로 정량화된 데이터를 통해 신제품 개발 및 마케팅 계획에 활용하여 고객 경험 향상에 기여

- 수집된 데이터를 활용할 수 있는 창의적인 솔루션 적용 검토

- 솔루션을 바탕으로 자사 사업전략 수립에 활용

별첨2-5		수요기업 과제소개서	섹타나인

□ 출제과제명 : AIoT기반 냉난방기 에너지 절감 서비스 플랫폼 개발

◦ (현황) 정부는 고효율기기(에너지소비효율 1등급) 구매 지원을 통해 소상공인 매장의 에너지 효율 개선 및 전기요금 부담 완화를 위한 지원을 펼치고 있음

- 그러나 프랜차이즈 매장은 본사 정책에 영향을 받기 때문에 자체적으로 고효율 장비로 선 교체하는 것이 쉽지 않은 상황임

- 따라서, 저렴한 도입 비용으로 매장 기기의 에너지 효율성을 관리 할 수 있는 방안 필요

◦ (문제점) 중앙제어 방식의 냉난방기 제어는 에너지 절감에 효과가 있으나 고객과 매장직원이 만족하는 적정온도가 달라 실제 도입 시 운영상의 애로사항이 존재하여 고객/직원에 따른 맞춤형 냉난방기 제어 솔루션이 필요함

◦ (요구사항) IoT 디바이스 및 다양한 내/외부 데이터를 활용한 소상공인 매장 맞춤형 냉난방기 제어 방안 제안

- 객석 공간의 혼잡도*, 건물 상태, 외부 날씨 등 여러 변수를 고려하여 시간/공간특성/사용자 등을 고려한 냉난방기 제어 방안 필요

* (예시) 지능형 CCTV, 열감지센서, IoT 센서 등 다양한 센서 활용 가능

- 내외부 온습도 데이터 분석, 사용량, 방문 고객 패턴에 따른 냉난방기 사용량 분석 및 쾌적한 실내 온도 유지를 위한 자율제어 기술 필요

- 객석/제조/매대 공간을 분리하여 공간별 적정온도를 분석하고 냉난방기를 제어할 수 있는 AI 알고리즘 필요

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ IoT 디바이스 제어. 대용량 데이터 처리 및 수집 기술

◇ 빅데이터 분석 및 AI 분석 기술을 활용한 실시간 에너지 사용량 예측 및 제어 기술

◦ (활용계획) 기술제휴를 통해 자사 플랫폼에 적용 후 SPC 계열사 점포 적용 검토

- 점포 테스트 후 ESG 관련 지원 사업과 연계하여 서비스 확장

- 개발사와 상호 협의하여 다양한 대외 사업으로 활용 예정

◦ (제공 데이터)

- 매장 온습도 데이터 제공

- 제안 디바이스에 따라 필요시 협의를 통해 제공 검토

별첨2-6		수요기업 과제소개서	풀무원

□ 출제과제명 : 웨어러블 장비를 활용한 출고 전 스캔/데이터 관리

※웨어러블: 스캔장비 外 착용장비

◦ (현황) 피킹/분류 작업이 완료된 상품들을 출고 전 작업내역서를 출력하여 100% 종이(수기)로 인력이 검수 중임

◦ (문제점) 인력에 의존한 수기 검수는 물리적 한계 및 스트레스 위험성 등으로 안전성·정확성이 떨어지며, 출력으로 발생하는 폐지(종이)로 환경문제도 발생함

* 물리적 한계 예시 : 검수과정에서 상품전도로 발생하는 안전사고

* 스트레스 위험성 : 상품정보 숙지 및 검수오류 축소

◦ (요구사항) 웨어러블 장비를 활용 출고상품 검수/데이터전송/관리

- 출고박스/박스수량에 대한 정보(라벨) 스캔 알고리즘 개발

- 스캔자료(데이터) 자동전송 및 웨어러블 플랫폼 서비스 연계

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 플랫폼 지속성 및 확장성 확보 계획 필요

* 유지/관리 및 플랫폼 업데이트

◇ 웨어러블-플랫폼(DB) 호환성 구축 가능한 개발역량 필요

◦ (활용계획) 엑소후레쉬물류 상품출고 전 스캔/검수 작업에 해당 솔루션 적용

- 종이 출력 축소로 ESG 경영 보완(Environment)

- 수기 검수 시 발생할 수 있는 안전(상품전도)사고 제로화

- 당사 외 물류센터 업무 프로세스에 적용될 경우, 업무간소화 가능

◦ (제공 데이터) 가맹점 출고데이터(상품별 점포별 출고수량, 박스 內 상품 정보), 수기 스캐닝 현황 데이터(당사 사내 데이터)

◦ (참고) 스캔장비 외 착용 가능한 웨어러블 장비를 활용하여 기존의 수기검수 방식을 전자검수로 대체하는 것이 본 과제의 방향임

* 개선방향 예시 : 웨어러블 장비 활용 사례

웨어러블 장비를 활용한 상품위치 탐색	웨어러블 장비를 활용한 정상출고 여부 확인

* 당사 일부 사업장의 스캔장비 활용현황

스캔장비 상차 전 검수 사례

별첨2-7		수요기업 과제소개서	한국마사회

□ 출제과제명 : AI 기반 승용마 보행 이상상태 진단 보조 서비스 개발

◦ (현황) 말(馬) 용도 특성상 다리 부상 등에 의한 파행이 빈번하며, 전문가 육안 관측을 기반으로 질병 상태를 진단하게 됨

◦ (문제점) 외진 곳에 위치한 말 축산농가의 지리적 특성과 숙련된 대동물 수의사 부족*으로 적시적인 질병 치료 한계

* `23년 기준 전국 수의사 2만여 명 중 대동물 수의사는 1,400여 명으로 6.5% 수준이며 이 중 말 전문 수의사는 1% 미만

◦ (요구사항) 기존 전문가 육안 관찰에 기반한 평가에서 나아가 인공지능 기술을 활용하여 언제 어디서나 객관적 데이터를 분석함으로써 과학적 데이터에 기반한 말 보행 이상 상태를 진단 보조할 수 있도록 구현

- `24년 개방 예정인 인공지능 학습용 데이터를 활용한 승용마 보행 이상 상태 진단 보조 기술 개발로 말 전문가의 진료행위 지원

- 승용마 보행 이상상태 진단을 위한 어플리케이션 개발

- 한국마사회 과천 경마장 등에 서비스 실증에 필요한 환경 구축

- 대한수의사회, 마주 등 이해관계자 대상 동물 영상진단 보조 서비스 실증에 필요한 다양한 의견 수렴 및 규제 혁신 추진

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 공공SW 법제도 및 축산 융복합 ICT 사업에 대한 높은 이해도

◇ 인공지능 학습용 데이터를 활용한 알고리즘 고도화 및 앱 서비스 개발 경험

◇ ICT 규제 샌드박스 등 규제 혁신 및 갈등 해소 경험

◇ 대동물 관련 축산 및 수의학 관련 전문 지식

◦ (활용계획) 수요기업 전문가(ICT전문가, 수의사 등)와 스타트업 간 협업을 통한 기술 공동개발로 지식재산권 성과공유(논문투고, 국제특허 등) 및 해외 판로개척 지원(CES 등 국제전시회 출품 등)

- AI 기반 승용마 보행 이상 상태 진단 보조 서비스 공동개발로 디지털 플랫폼 정부 혁신 사례 창출, 국제적 기술 사업화 추진

말 보행상태 진단 디지털 전환 효과	말 보행상태 진단 디지털화 방법

* 이웃나라 일본의 경마 산업은 연 매출 43조 규모(유럽 5대 축구리그 매출의 2배 수준)

- 한국마사회 보유, 관리 중인 경주마 약 3,000두 대상 기술 실증 테스트베드 지원(자체 예산 5,000만원 확보)

* 자금지원 외 국내·외 승마대회 마체 검사 등에 기술 실증 지원

- 고용노동부 국민취업제도, 과기정통부 한이음 ICT 멘토링 등 연계로 청년 일경험 수련 후 스타트업에 고용 연계 지원(일자리 매칭)

◦ (제공 데이터) 마필 기초 등록정보 및 인공지능 학습용 데이터

- 마필의 등록번호, 이름, 품종, 생년월일, 성별, 모색, 생산자 기초정보, 혈통정보(부·모 말의 등록번호 및 이름 등) 등 약 20,000,000개(40,000두)

- 마필의 평보 및 속보 동영상 원시데이터(전면, 후면, 좌측면, 우측면) 및 인공지능 학습용 라벨링 데이터 약 600,000개(1,000두)

별첨2-8		수요기업 과제소개서	현대제철

□ 출제과제명 : 레가시*도면을 DT용 전장도면으로 컨버전

* 레가시 도면: 이미지, PDF, DWG/DXF, 종이 형식의 도면

◦ (현황) 제조 장비의 전장도면은 장비 도입, 운영 및 개조 과정에서 레가시 도면으로 관리

◦ (문제점) 기존에 보유하고 있거나 새롭게 접수되는 레가시 도면은 전장부품의 정보 연결성 및 문서 정합성이 낮고 서로 다른 파일 포맷 관리 등의 문제로 현장의 실제 장비와 달라 제조기업이 전장 도면의 DT(디지털 트윈)를 이루기 어려워 DX로 전환에 애로

- 이를 보완하기 위해 현재 수작업으로 정보를 관리하지만, 장비의 변경사항을 지속적으로 업데이트하는데 어려움

◦ (요구사항)

- 레거시 도면을 전장 CAD도면으로 변환하는 모듈

- 확장성을 고려하여 AI모듈을 자체 개발하여 독자적으로 모듈 개발이 가능한 기업

- DT를 위해서 컨버전 및 장비 업데이트 시 전장 CAD 도면과 현장이 일치하도록 도면을 업데이트하는 모듈

- 전장 정보 업데이트 및 관리를 위한 전장 CAD

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 전장CAD 기반으로 설계표준 및 마스터데이터 구축 경험

◇ AI 관련 전문연구사업자

◇ OCR, AI 관련 기술과 전장CAD API 활용 기술 보유

◇ 제조기업의 전장도면 관리와 제조장비 개선 프로세스 이해

◦ (활용계획)

- 기존 장비의 레거시 도면과 보전/개조 과정에서 생성된 도면을 DT 전장 도면으로 컨버전하여 DX를 위한 데이터 확보

- 신규 장비를 표준에 따라 접수하여 DT 전장 도면으로 컨버전

- 현장의 변경사항을 전장 도면에 반영하여 DT 유지

- 스타트업은 레거시 도면을 전장 CAD 도면으로 변환되는 비율을 높이고 도면 업데이트 프로그램을 지속적으로 발전하여 DT 전장도면 전환율을 향상

- 스타트업은 확보된 기술과 경험으로 식음료, 자동차, 반도체, 플랜트 등 더 복잡한 공정에 기술 접목 및 확대

◦ (제공 데이터) 현대제철의 전장분야 설계표준 지침서, 데이터 구축을 위한 샘플장비의 레가시 도면(종이도면, dwg, pdf 파일, 문서 등)